<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.en.xsl"?>
<!-- English Revision: 1565335:1827552 (outdated) -->

<!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
 contributor license agreements.  See the NOTICE file distributed with
 this work for additional information regarding copyright ownership.
 The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
 the License.  You may obtain a copy of the License at

     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 See the License for the specific language governing permissions and
 limitations under the License.
-->

<manualpage metafile="bind.xml.meta">

  <title>An Adressen und Ports binden</title>

  <summary>
    <p>Konfiguration der vom Apache HTTP Server verwendeten Adressen und
    Ports.</p>
  </summary>

  <seealso><a href="vhosts/">Virtuelle Hosts</a></seealso>
  <seealso><a href="dns-caveats.html">Probleme bez&#252;glich DNS und
    Apache</a></seealso>

  <section id="overview">
    <title>&Uuml;berblick</title>

    <related>
      <modulelist>
        <module>core</module>
        <module>mpm_common</module>
      </modulelist>
      <directivelist>
        <directive module="core" type="section">VirtualHost</directive>
        <directive module="mpm_common">Listen</directive>
      </directivelist>
    </related>

    <p>Beim Start bindet sich der httpd an bestimmte Adressen und Ports
    der lokalen Maschine und wartet auf eingehende Anfragen.
    Standardm&auml;&szlig;ig lauscht er an allen Adressen des Systems.
    Es kann jeodch notwendig sein, ihm mit zuteilen, nur an bestimmten
    Ports zu lauschen oder nur an ausgew&auml;hlten Adressen, bzw. einer
    Kombination aus beidem. Dies wird oft mit der Funktionalit&auml;t <a
    href="vhosts/">virtueller Hosts</a> kombiniert, die bestimmt, wie
    der <code>httpd</code> auf verschiedene IP-Adressen, Hostnamen und
    Ports reagiert.</p>

    <p>Die Direktive <directive module="mpm_common">Listen</directive>
    weist den Server an, eingehende Anfragen nur an bestimmten Port(s)
    oder Adress/Port-Kombinationen zu akzeptieren. Wenn bei der
    <directive module="mpm_common">Listen</directive>-Direktive nur eine
    Portnummer angegeben wird, dann lauscht der Server auf allen
    Netzwerkinterfaces an dem angegebenen Port. Ist auch eine IP-Adresse
    angegeben, dann lauscht der Server an der angegebenen Schnittstelle
    auf dem angegebenen Port.  Es k&ouml;nnen mehrere <directive
    module="mpm_common">Listen</directive>-Anweisungen verwendet werden,
    um eine Reihe von Adressen und Ports anzugeben, an denen gelauscht
    werden soll. Der Server wird dann auf Anfragen an jeder der
    abgeh&ouml;rten Adressen und Ports antworten.</p>

    <p>Um beispielsweise den Server zu veranlassen, auf allen
    Netzwerkinterfaces sowohl an Port 80, als auch an Port 8000
    Verbindungen zu akzeptieren, geben Sie an:</p>

    <example>
    <highlight language="config">
Listen 80
Listen 8000
    </highlight>
    </example>

    <p>Um den Server Verbindungen an Port 80 auf einem Netzwerkinterface
    akzeptieren zu lassen und an Port 8080 auf einem anderen Interface, geben
    Sie an:</p>
      
    <example>
    <highlight language="config">
Listen 192.0.2.1:80
Listen 192.0.2.5:8000
    </highlight>
    </example>

    <p>IPv6-Adressen m&uuml;ssen wie im folgenden Beispiel in eckigen
      Klammern angegeben werden:</p>

    <example>
    <highlight language="config">
      Listen [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80
    </highlight>
    </example>

    <note type="warning"><p>Sich &uuml;berlappende <directive
    module="mpm_common">Listen</directive>-Direktiven generieren einen
    fatalen Fehler, der verhindert, dass der Server hochf&auml;hrt.</p>

    <example>
      (48)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80
    </example>

    <p><a 
    href="http://wiki.apache.org/httpd/CouldNotBindToAddress">Diese
    Diskussion im Wiki</a> gibt weitere Tipps zur Fehlerbehebung.</p>
    </note>
  </section>

  <section id="ipv6">
    <title>Betrachtung von IPv6-Besonderheiten</title>

    <p>Eine wachsende Anzahl von Plattformen implementiert IPv6. Die
    <glossary>APR</glossary> unterst&uuml;tzt IPv6 auf den meisten
    dieser Plattformen und erm&ouml;glicht dem httpd, IPv6-Sockets zu
    verwenden und &uuml;ber IPv6 gesendete Anfragen zu behandeln.</p>

    <p>F&uuml;r httpd-Administratoren kommt erschwerend die Frage hinzu,
    ob IPv6-Sockets sowohl IPv4- als auch IPv6-Verbindungen handhaben
    k&ouml;nnen. Zum Betrieb von IPv4-Verbindungen an IPv6-Sockets
    werden auf IPv6 abgebildete IPv4-Adressen <transnote>so genannete
    IPv4-gemappte IPv6-Adressen</transnote> verwendet, welche
    standardm&auml;&szlig;ig auf den meisten Plattformen erlaubt sind.
    Unter FreeBSD, NetBSD und OpenBSD jedoch sind sie
    standardm&auml;&szlig;ig deaktiviert, um den Systemgrunds&auml;tzen
    dieser Plattformen zu entsprechen. Auf Systemen, wo dies
    standardm&auml;&szlig;ig dekativiert ist, kann dieses Verhalten mit
    einem speziellen <program>configure</program>-Parameter f&uuml;r den
    httpd ge&auml;ndert werden.</p>

    <p>Auf der anderen Seite ist die Verwendung von gemappten Adressen
    bei einigen Plattformen wie Linux und True64 der
    <strong>einzige</strong> Weg, sowohl IPv4 wie auch IPv6 zu
    verwenden. Wenn Sie m&ouml;chten, dass der <code>httpd</code> IPv4-
    und IPv6-Verbindungen mit einem Minimum an Sockets behandelt, was
    die Verwendung von IPv4-gemappten IPv6-Adressen erfordert, dann
    m&uuml;ssen Sie die <program> configure</program>-Option
    <code>--enable-v4-mapped</code> angeben.</p>

    <p><code>--enable-v4-mapped</code> ist die Voreinstellung auf allen
    Plattformen au&szlig;er FreeBSD, NetBSD und OpenBSD, so dass Ihr
    httpd wahrscheinlich so &uuml;bersetzt wurde.</p>

    <p>Geben Sie wie in dem folgenden Beispiel bei allen <directive
    module="mpm_common">Listen</directive>-Anweisungen eine IPv4-Adresse
    an, wenn Sie m&ouml;chten, dass Ihr httpd lediglich IPv4-Adressen
    behandelt, unabh&auml;ngig davon, was Ihre Plattform und die APR
    unterst&uuml;tzen:</p>

    <example>
    <highlight language="config">
Listen 0.0.0.0:80
Listen 192.0.2.1:80
    </highlight>
    </example>

    <p>Wenn Sie m&ouml;chten, dass der httpd IPv4- und IPv6-Verbindungen
    an separaten Sockets behandelt (d.h. IPv4-gemappte Adressen
    deaktiviert werden sollen) und Ihre Plattform es unterst&uuml;tzt,
    dann m&uuml;ssen Sie die <program>configure</program>-Option
    <code>--disable-v4-mapped</code> angeben.  Unter FreeBSD, NetBSD und
    OpenBSD ist <code>--disable-v4-mapped</code> voreingestellt.</p>
  </section>

  <section id="protocol">
    <title>Angabe des Protokolls bei Listen</title>
    <p>Das optionale zweite <var>Protokoll</var>-Argument von <directive
    module="mpm_common">Listen</directive> ist f&uuml;r die meisten
    Konfigurationen gar nicht erforderlich. Wenn nicht angegeben, sind
    <code>https</code> f&uuml;r Port 443 und <code>http</code> f&uuml;r
    alle anderen Ports die Voreinstellungen. Die Protokollangabe wird
    sowohl dazu verwendet, herauszufinden, welches Modul Anfragen
    verarbeiten soll, als auch, um protokollspezifische Optimierungen
    bei der <directive module="core">AcceptFilter</directive>-Direktive
    zu aktivieren.</p>

    <p>Sie m&uuml;ssen das Protokoll nur angeben, wenn Sie
    ungew&ouml;hnliche Ports benutzen, beispielsweise <code>https</code>
    auf Port 8443:</p>

    <example>
    <highlight language="config">
      Listen 192.170.2.1:8443 https
    </highlight>
    </example>
  </section>

  <section id="virtualhost">
    <title>Das Zusammenspiel mit virtuellen Hosts</title>

    <p>Die Direktive <directive module="mpm_common">Listen</directive>
    implementiert keine virtuellen Hosts - sie teilt dem Hauptserver
    lediglich mit, an welchen Adressen und Ports er zu lauschen hat.
    Werden keine <directive module="core"
    type="section">VirtualHost</directive>-Container verwendet, dann
    verh&auml;lt sich der Server bei allen angenommenen Anfragen gleich.
    <directive module="core"
    type="section">VirtualHost</directive>-Abschnitte k&ouml;nnen jedoch
    dazu verwendet werden, ein unterschiedliches Verhalten f&uuml;r eine
    oder mehrere Adressen und Ports festzulegen. Um einen virtuellen
    Host einzurichten, muss dem Server zun&auml;chst mitgeteilt werden,
    an den betreffenden Adressen oder Ports zu lauschen. Dann sollte ein
    <directive module="core"
    type="section">VirtualHost</directive>-Abschnitt f&uuml;r die
    angebene Adresse und den angegebenen Port erstellt werden, um das
    Verhalten dieses virtuellen Hosts festzulegen. Beachten Sie bitte,
    dass auf einen <directive module="core"
    type="section">VirtualHost</directive> nicht zugegriffen werden
    kann, wenn er f&uuml;r eine Adresse und einen Port eingerichtet
    wurde, an dem der Server nicht lauscht.</p>
  </section>
</manualpage>

